SRV ID

0177070100000009FF010101010B09 01454D48000063D1D8

0177070100600100FF010101010B0A 0145465217010477E8

Value länge

X2  1 Byte

X3  2 Byte

X4  3 Byte

X6  5 Byte

X9  8 Byte integer

W

0177070100100700FF0101621B52FE59 0000000000000000

0177070100100700FF0101621B52FF55 00000000

0177070100100700FF0101621B520052 45

0177070100100700FF0101621B52FE59 0000000000000000

kWh

0177070100010800FF6400010001621E52FC59 00 00 00 00 00 5D 45 84

0177070100010801FF0101621E52FC59 00000000003FFF95

0177070100010800FF6400010001621E520359 0000000000000000

0177070100010801FF0101621E520359 0000000000000000

0177070100010800FF6400A0621E52FC59 00000000005D4584

0177070100020800FF6400010001621E52FC59 00000000001B7ACE

0177070100010801FF0101621E52FC59 000)000100003FFF95 ??????

0177070100010802FF0101621E52FC59 00000000001D45EF

0177070100010800FF6400010001621E52FC59 00000000005D4584

0177070100010801FF0101621E52FC59 00000000003FFF95

0177070100010802FF0101621E52FC59 00000000001D45EF

0177070100020800FF0101621E52 0369 0000000000000002

0177070100010800FF650010050401621E52 0369 0000000000000028 (40 kWh)

0177070100010800FF6410050472620164AD66EB 621E52 FF64 161393

0177070100020800FF0172620164AD66EB 621E52 FF63 06C4 (0,1732 kWh)

0177070100010800FF6401014001621E520356 0000000000

0177070100010801FF0101621E520356 0000000000

0177070100010800FF6401014001621E52FF56 0000001ADC

0177070100010801FF0101621E52FF56 0000001AC0

0177070100020802FF0101621E52FF56 0000000000

0177070100010800FF620472620165014B8E15621E52FF62 00 (0,000 kWh)

0177070100010800FF650010000401 621E52 0362 05 (5 kWh)